--- a/src/http/ngx_http_core_module.c
+++ b/src/http/ngx_http_core_module.c
@@ -2442,7 +2442,11 @@
     ngx_uint_t                   i;
     ngx_conf_t                   pcf;
     ngx_http_module_t           *module;
+#if (NGX_HAVE_INET6)
+    struct sockaddr_in6         *sin6;
+#else
     struct sockaddr_in          *sin;
+#endif
     ngx_http_conf_ctx_t         *ctx, *http_ctx;
     ngx_http_listen_opt_t        lsopt;
     ngx_http_core_srv_conf_t    *cscf, **cscfp;
@@ -2526,6 +2530,19 @@
     if (rv == NGX_CONF_OK && !cscf->listen) {
         ngx_memzero(&lsopt, sizeof(ngx_http_listen_opt_t));

+#if (NGX_HAVE_INET6)
+        sin6 = &lsopt.u.sockaddr_in6;
+
+        sin6->sin6_family = AF_INET6;
+#if (NGX_WIN32)
+        sin6->sin6_port = htons(80);
+#else
+        sin6->sin6_port = htons((getuid() == 0) ? 80 : 8000);
+#endif
+        sin6->sin6_addr = in6addr_any;
+
+        lsopt.socklen = sizeof(struct sockaddr_in6);
+#else
         sin = &lsopt.u.sockaddr_in;

         sin->sin_family = AF_INET;
@@ -2537,6 +2554,7 @@
         sin->sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

         lsopt.socklen = sizeof(struct sockaddr_in);
+#endif

         lsopt.backlog = NGX_LISTEN_BACKLOG;
         lsopt.rcvbuf = -1;
