From f67f8134b4537c8bbafe7e1975edfe808b813997 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jonas Gorski <jogo@openwrt.org>
Date: Sun, 8 Dec 2013 03:05:54 +0100
Subject: [PATCH 45/53] MIPS: BCM63XX: fix PCIe memory window size

---
 arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_io.h | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

--- a/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_io.h
+++ b/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/bcm63xx_io.h
@@ -42,7 +42,7 @@
 					BCM_CB_MEM_SIZE - 1)
 
 #define BCM_PCIE_MEM_BASE_PA		0x10f00000
-#define BCM_PCIE_MEM_SIZE		(16 * 1024 * 1024)
+#define BCM_PCIE_MEM_SIZE		(1 * 1024 * 1024)
 #define BCM_PCIE_MEM_END_PA		(BCM_PCIE_MEM_BASE_PA +		\
 					BCM_PCIE_MEM_SIZE - 1)
 
