--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -674,6 +674,7 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.has_ohci0			= 1,
+	.has_ehci0			= 1,
 };
 
 /* D-Link DSL-274xB revison C2/C3 */
