--- a/arch/mips/kernel/mips-cm.c
+++ b/arch/mips/kernel/mips-cm.c
@@ -237,6 +237,7 @@ int mips_cm_probe(void)
 
 	/* disable CM regions */
 	write_gcr_reg0_base(CM_GCR_REGn_BASE_BASEADDR);
+	/*
 	write_gcr_reg0_mask(CM_GCR_REGn_MASK_ADDRMASK);
 	write_gcr_reg1_base(CM_GCR_REGn_BASE_BASEADDR);
 	write_gcr_reg1_mask(CM_GCR_REGn_MASK_ADDRMASK);
@@ -244,7 +245,7 @@ int mips_cm_probe(void)
 	write_gcr_reg2_mask(CM_GCR_REGn_MASK_ADDRMASK);
 	write_gcr_reg3_base(CM_GCR_REGn_BASE_BASEADDR);
 	write_gcr_reg3_mask(CM_GCR_REGn_MASK_ADDRMASK);
-
+*/
 	/* probe for an L2-only sync region */
 	mips_cm_probe_l2sync();
 
