--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -985,6 +985,35 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_internal_phy 	= 1,
 	},
 };
+
+/* D-Link DVA-G3810BN/TL */
+static struct board_info __initdata board_DVAG3810BN = {
+	.name			= "DVAG3810BN",
+	.expected_cpu_id	= 0x6358,
+
+	.has_enet0		= 1,
+	.has_enet1		= 1,
+	.has_pci		= 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy		= 0,
+		.use_internal_phy	= 1,
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+
+	.has_ohci0		= 1,
+	.has_pccard		= 1,
+	.has_ehci0		= 1,
+};
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6358 */
 
 /*
@@ -1133,6 +1162,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_ct6373_1,
 	&board_HW553,
 	&board_spw303v,
+	&board_DVAG3810BN,
 #endif
 
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6368
@@ -1192,6 +1222,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "comtrend,ct-6373", .data = &board_ct6373_1, },
 	{ .compatible = "d-link,dsl-274xb-c2", .data = &board_dsl_274xb_rev_c, },
 	{ .compatible = "d-link,dsl-2650u", .data = &board_96358vw2, },
+	{ .compatible = "d-link,dva-g3810bn/tl", .data = &board_DVAG3810BN, },
 	{ .compatible = "huawei,hg553", .data = &board_HW553, },
 	{ .compatible = "pirelli,a226g", .data = &board_DWVS0, },
 	{ .compatible = "pirelli,a226m", .data = &board_DWVS0, },
