// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7621.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: power {
			label = "blue:power";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan5g {
			label = "blue:wlan5g";
			gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1radio";
		};

		wlan2g {
			label = "blue:wlan2g";
			gpios = <&gpio 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0radio";
		};
	};
};

&i2c {
	status = "okay";
};

&sdhci {
	status = "okay";
};

&nand {
	status = "okay";

	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0xe0000>;
			read-only;
		};

		partition@e0000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0xe0000 0x100000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@1e0000 {
			label = "factory";
			reg = <0x1e0000 0x100000>;
			read-only;
		};

		factory2: partition@2e0000 {
			label = "factory2";
			reg = <0x2e0000 0x100000>;
			read-only;
		};

		partition@3e0000 {
			label = "kernel";
			reg = <0x3e0000 0x400000>;
		};

		partition@7e0000 {
			label = "ubi";
			reg = <0x7e0000 0x2e00000>;
		};

		partition@35e0000 {
			label = "firmware2";
			reg = <0x35e0000 0x3200000>;
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi0: wifi@0,0 {
		compatible = "pci14c3,7615";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0000>;
		ieee80211-freq-limit = <2400000 2500000>;
	};
};

&pcie1 {
	wifi1: wifi@0,0 {
		compatible = "pci14c3,7615";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};

&gmac0 {
	nvmem-cells = <&macaddr_factory_e000>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&switch0 {
	ports {
		port@0 {
			status = "okay";
			label = "wan";
		};

		port@1 {
			status = "okay";
			label = "lan1";
		};

		port@2 {
			status = "okay";
			label = "lan2";
		};

		port@3 {
			status = "okay";
			label = "lan3";
		};

		port@4 {
			status = "okay";
			label = "lan4";
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "uart2", "uart3", "i2c";
		function = "gpio";
	};
};

&factory {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_factory_e000: macaddr@e000 {
		reg = <0xe000 0x6>;
	};
};
