// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9344_mikrotik_routerboard-16m-nor.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "mikrotik,routerboard-lhg-5nd", "qca,ar9344";
	model = "MikroTik RouterBOARD LHG 5nD";

	aliases {
		led-boot = &led_user;
		led-failsafe = &led_user;
		led-running = &led_user;
		led-upgrade = &led_user;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "blue:power";
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "on";
		};

		rssilow {
			label = "green:rssilow";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssimediumlow {
			label = "green:rssimediumlow";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssimedium {
			label = "green:rssimedium";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssimediumhigh {
			label = "green:rssimediumhigh";
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssihigh {
			label = "green:rssihigh";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_user: user {
			label = "white:user";
			gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan {
			label = "green:lan";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&swphy0>;

	gmac-config {
		device = <&gmac>;
		switch-phy-swap = <1>;
	};
};

&eth1 {
	status = "okay";

	compatible = "syscon", "simple-mfd";
};
