// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7621.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "tplink,archer-c6u-v1", "mediatek,mt7621-soc";
	model = "TP-Link Archer C6U v1";

	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
		label-mac-device = &gmac0;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200";
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: power {
			label = "green:power";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		usb {
			label = "green:usb";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&ehci_port2>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};

		wan-orange {
			label = "orange:wan";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan {
			label = "green:lan";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi5g {
			label = "green:wifi5g";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wifi2g {
			label = "green:wifi2g";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wan-green {
			label = "green:wan";
			gpios = <&gpio 45 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	reg_usb_vbus: regulator {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "usb_vbus";
		regulator-min-microvolt = <5000000>;
		regulator-max-microvolt = <5000000>;
		gpio = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		enable-active-high;
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <80000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x040000 0xf60000>;
			};

			config: partition@fa0000 {
				label = "config";
				reg = <0xfa0000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@fb0000 {
				label = "tplink";
				reg = <0xfb0000 0x040000>;
				read-only;
			};

			radio: partition@ff0000 {
				label = "radio";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	mt76@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&radio 0x0>;
		nvmem-cells = <&macaddr_config_8>;
		nvmem-cell-names = "mac-address";
		ieee80211-freq-limit = <2400000 2500000>;
	};
};

&pcie1 {
	mt76@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&radio 0x8000>;
		nvmem-cells = <&macaddr_config_8>;
		nvmem-cell-names = "mac-address";
		mac-address-increment = <(-1)>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};

&ethernet {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&rgmii1_pins &mdio_pins>;
};

&gmac0 {
	nvmem-cells = <&macaddr_config_8>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&switch0 {
	ports {
		port@0 {
			status = "okay";
			label = "wan";
			nvmem-cells = <&macaddr_config_8>;
			nvmem-cell-names = "mac-address";
			mac-address-increment = <1>;
		};

		port@1 {
			status = "okay";
			label = "lan1";
		};

		port@2 {
			status = "okay";
			label = "lan2";
		};

		port@3 {
			status = "okay";
			label = "lan3";
		};

		port@4 {
			status = "okay";
			label = "lan4";
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "i2c", "uart2", "uart3", "jtag", "wdt", "sdhci";
		function = "gpio";
	};
};

&xhci {
	vbus-supply = <&reg_usb_vbus>;
};

&config {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_config_8: macaddr@8 {
		reg = <0x8 0x6>;
	};
};
