#include "mt7620a.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>

/ {
	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200";
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio0 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
		};
	};
};

&gpio1 {
	status = "okay";
};

&gpio2 {
	status = "okay";
};

&gpio3 {
	status = "okay";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <30000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				compatible = "tplink,firmware";
				label = "firmware";
				reg = <0x20000 0x7a0000>;
			};

			partition@7c0000 {
				label = "config";
				reg = <0x7c0000 0x10000>;
				read-only;
			};

			rom: partition@7d0000 {
				label = "rom";
				reg = <0x7d0000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@7e0000 {
				label = "romfile";
				reg = <0x7e0000 0x10000>;
				read-only;
			};

			radio: partition@7f0000 {
				label = "radio";
				reg = <0x7f0000 0x10000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&ethernet {
	pinctrl-names = "default";

	nvmem-cells = <&macaddr_rom_f100>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";

	mediatek,portmap = "wllll";
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&radio 0x0>;
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi: mt76@0,0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&radio 0x8000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};

&rom {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_rom_f100: macaddr@f100 {
		reg = <0xf100 0x6>;
	};
};
