// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later

#include "bcm6328.dtsi"

/ {
	model = "Arcadyan AR7516";
	compatible = "arcadyan,ar7516", "brcm,bcm6328";

	aliases {
		led-failsafe = &led_upgrade_green;
		led-upgrade = &led_upgrade_green;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 23 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 24 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	bcm43227-sprom {
		compatible = "brcm,bcma-sprom";

		pci-bus = <1>;
		pci-dev = <0>;

		nvmem-cells = <&macaddr_cfe_6a0>;
		nvmem-cell-names = "mac-address";
		mac-address-increment = <1>;

		brcm,sprom = "brcm/bcm43227-sprom.bin";
	};
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ethernet {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_cfe_6a0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&hsspi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		spi-max-frequency = <16666667>;
		spi-tx-bus-width = <2>;
		spi-rx-bus-width = <2>;
		reg = <0>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			cfe: partition@0 {
				label = "cfe";
				reg = <0x000000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@10000 {
				compatible = "brcm,bcm963xx-imagetag";
				label = "firmware";
				reg = <0x010000 0x7e0000>;
			};

			partition@7f0000 {
				label = "nvram";
				reg = <0x7f0000 0x010000>;
			};
		};
	};
};

&leds {
	status = "okay";

	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_ephy0_act_led &pinctrl_ephy1_act_led
		     &pinctrl_ephy2_act_led &pinctrl_ephy3_act_led
		     &pinctrl_leds>;

	led_upgrade_green: led@1 {
		reg = <1>;
		label = "green:upgrade";
	};

	led@6 {
		reg = <6>;
		active-low;
		label = "green:wan";
	};

	led@7 {
		reg = <7>;
		active-low;
		label = "green:wifi";
	};
};

&ohci {
	status = "okay";
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pinctrl {
	pinctrl_leds: leds {
		function = "led";
		pins = "gpio1", "gpio6", "gpio7";
	};
};

&switch0 {
	ports {
		port@0 {
			reg = <0>;
			label = "lan1";

			phy-handle = <&phy1>;
			phy-mode = "mii";
		};

		port@1 {
			reg = <1>;
			label = "lan2";

			phy-handle = <&phy2>;
			phy-mode = "mii";
		};

		port@2 {
			reg = <2>;
			label = "lan3";

			phy-handle = <&phy3>;
			phy-mode = "mii";
		};

		port@3 {
			reg = <3>;
			label = "wan";

			phy-handle = <&phy4>;
			phy-mode = "mii";
		};
	};
};

&uart0 {
	status = "okay";
};

&usbh {
	status = "okay";
};

&cfe {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_cfe_6a0: macaddr@6a0 {
		reg = <0x6a0 0x6>;
	};
};
