preinit_set_mac_address() {
	. /lib/functions.sh

	case $(board_name) in
		meraki,mr24|\
		meraki,mx60)
			mac_lan=$(mtd_get_mac_binary_ubi board-config 0x66)
			[ -n "$mac_lan" ] && ip link set eth0 address "$mac_lan"
			;;
	esac
}

boot_hook_add preinit_main preinit_set_mac_address
